Осторожно - ГАЗ

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| **Осторожно - ГАЗ** |
| **По всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.** **В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет тяги. Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.** **Категорически запрещается:** **- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;** **- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа;** **- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;** **- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;** **- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может использоваться только мыльная эмульсия);** **- допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;** **- располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.** **Ни в коем случае не используйте газовые плиты для обогрева вашего жилья!** **Если, войдя в помещение, вы ощутили запах газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой.** **При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:** **- немедленное прекратить его использование;** **- перекрыть краны;** **- организовать охрану загазованного места;** **- проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;** **- обеспечить проветривание помещения;** **- вывести людей из загазованной зоны;** **- вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».** **При взрыве, при угрозе взрыва, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефонам «01» или «101».** **Соблюдайте правила пожарной безопасности!** |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |